**Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду.**

**Служба енерговодопостачання.**

**Лубенський ПМ.**

**Наші очікування щодо Вас:**

* Професійно-технічна освіта.
* Досвід роботи не менше 1 року.
* Пунктуальність, відповідальність, уважність, дисциплінованість.

**Що Ви будете робити:**

* З'єднувати, обробляти кінці та приєднування проводів, кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма способами, крім зварювання.
* Установлювати захисні пристрої кожухи і загорожі.
* Маркувати прокладені труби, кабелі і відводи.
* Припаювати наконечники до жил кабелів і проводів.
* Перевіряти та регулювати електромагнітні реле струму та напруги.
* Установлювати скоби і металеві опорні конструкції.
* Кріпити конструкції приклеюванням.
* Прокладати сталеві і пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, фермах і колонах.
* Прокладати кабельні лотки і перфоровані монтажні профілі.
* Комплектувати матеріали і устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах і на інженерних спорудах.
* Вимірювати опору ізоляції електроустаткування, кабелів і проводів.
* Обслуговувати електроустановки, двигуни різних типів, генератори, випрямлячі, інвертори, зарядно-розрядні і силові щити, системи вентиляції і кондиціонування повітря.
* Готувати і запускати в роботу електроустановки, підтримувати оптимальні режими роботи, виводить їх із роботи.
* Обслуговувати пуско-регулюючу апаратуру електродвигунів і обладнання розподільних пристроїв.
* Здійснювати контрольні запуски дизель-електростанцій (ДЕС), брати участь у поточному обслуговуванні ДЕС. Знімати показання електровимірювальних приладів та лічильників.
* Перевіряти надійність підключення захисного заземлення всього обслуговуваного обладнання.
* Вимірювати навантаження електрообладнання за допомогою вимірювальних кліщів та регулювати його. Вимірювати струм короткого замикання.
* Перевіряти стан та нагрів болтових з'єднань струмопроводів у розподільних щитах.
* Обслуговувати силові та освітлювальні електроустановки зі схемами включення середньої складності.
* Обслуговувати складне освітлювальне обладнання.
* Усувавати пошкодження в силових і освітлювальних електромережах.
* Прокладати силові і сигнальні кабелі, готувати їх для підключення до електромережі.
* Розділяти, зрощувати, ізолювати і паяти проводи.
* Перевіряти опір ізоляції силової і освітлювальної мереж. Вимірювати опір заземлення.
* Виявляти пошкодження елементів акумуляторних батарей і усувати їх.
* Вільно володіти читанням електричних схем запуску електродвигунів прямого та реверсивного включення. Мати навики пошуку пошкоджень в роботі обладнання.

**Ми пропонуємо:**

* Офіційне працевлаштування.
* Соціальні гарантії.
* Місце роботи – Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Піски.