**Монтeр iз зaхисту пiдземних трубопроводiв вiд корозiї 5 розряду.**

**Дільниця протикорозійного захисту Боярський ПМ.**

**Наші очікування щодо Вас:**

* Середня освіта.
* Досвід роботи від 1 року.
* Пунктуальність, відповідальність, дисциплінованість, уважність до деталей.

**Що Ви будете робити:**

* Проводить контрольні електровимірювання на підземних трубопроводах, ізольованих з’єднань і джерелах блукаючих струмів і складних корозійних умовах.
* Визначати місця пошкоджень та корозійних руйнувань трубопроводів без його розкриття, місця пошкодження ізоляції і можливих корозійних пошкоджень металу трубопроводів, стан ізоляційного покриття і корозійний стан металу труби в шурфах.
* Проводити електричні вимірювання з визначення омічної та поляризаційної складових захисного потенціалу, визначення вихідних електричних параметрів.
* Виконувати електрометричні роботи з визначення гармонічних складових та їх впливу на систему сигналізації залізниці, ліній електропередач, налагоджувати та експлуатувати установки з використанням квантових генераторів.
* Налагоджувати та ремонтувати складні вимірювальні прилади протикорозійного захисту.
* Визначати критерії корозійної активності ґрунту; обробляти дані електровимірювань на трубопроводах та джерелах блукаючих струмів, складати графіки потенціалів «труба-земля», визначати ступень корозійної небезпеки.

**Ми пропонуємо:**

* Офіційне працевлаштування.
* Соціальні гарантії.
* Робота передбачає відрядження (не часто).
* Місце роботи – м. Боярка.