**Монтeр iз зaхисту пiдземних трубопроводiв вiд корозiї 6 розряду.**

**Дільниця протикорозійного захисту Боярський ПМ.**

**Наші очікування щодо Вас:**

* Середня освіта.
* Досвід роботи від 1 року.
* Пунктуальність, відповідальність, дисциплінованість, уважність до деталей.

**Що Ви будете робити:**

* Виконувати роботи з монтажу, регулювання обслуговування та ремонту споруд, обладнання, приладів та засобів контролю обладнання ЕХЗ.
* Виконувати роботи з монтажу та налагодження установок електрохімзахисту з складними схемами комутації у первинних і вторинних ланцюгах та складних загороджувальних електричних фільтрах.
* Визначати місця пошкоджень та корозійних руйнувань трубопроводів без його розкриття, місця пошкодження ізоляції і можливих корозійних пошкоджень металу трубопроводів, стан ізоляційного покриття і корозійний стан металу труби в шурфах.
* Проводити електричні вимірювання з визначення омічної та поляризаційної складових захисного потенціалу, визначення вихідних електричних параметрів.
* Виконувати електрометричні роботи з визначення гармонічних складових та їх впливу на систему сигналізації залізниці, ліній електропередач, налагоджувати та експлуатувати установки з використанням квантових генераторів.
* Налагоджувати та ремонтувати складні вимірювальні прилади протикорозійного захисту.
* Керувати бригадою під час проведення робіт з протикорозійного захисту трубопроводів.
* Виконує термітну та ударно-конденсаторну приварку на діючих трубопроводах..

**Ми пропонуємо:**

* Офіційне працевлаштування.
* Соціальні гарантії.
* Робота передбачає відрядження (не часто).
* Місце роботи – м. Боярка.