**Монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії 4 розряду.**

**Дільниця протикорозійного захисту.**

**Лубенський ПМ Лубенське ЛВУМГ.**

**Наші очікування щодо Вас:**

* Професійно-технічна або середня освіта.
* Досвід роботи не менше 1 року.
* Пунктуальність, відповідальність, уважність, дисциплінованість.
* Знати:
	+ будову і схеми складних ланцюгів системи електрохімзахисту;
	+ методику визначення стану ізоляційного покриття трубопроводів;
	+ будову вимірювальних приладів протикорозійного захисту, конструкцію;
	+ визначення омічної і поляризаційної складових захисного потенціалу, основи радіотехніки, технологію обстеження ізоляції і корозійного стану трубопроводів у шурфах.

**Що Ви будете робити:**

* Виконувати роботи з монтажу, регулювання обслуговування та ремонту споруд, обладнання, приладів та засобів контролю обладнання ЕХЗ.
* Виконувати роботи з монтажу та налагодження установок електрохімзахисту з складними схемами комутації у первинних і вторинних ланцюгах та складних загороджувальних електричних фільтрах.
* Визначати за допомогою приладів місця пошкоджень захисного покриття та можливих корозійних руйнувань трубопроводів без його розкриття, стан ізоляційного покриття і корозійний стан металу труби в шурфах.
* Проводити електричні вимірювання з визначення омічної та поляризаційної складових захисного потенціалу, визначення вихідних електричних параметрів.
* Налагоджувати та ремонтувати складні вимірювальні прилади протикорозійного захисту.
* Визначати критерії корозійної активності грунту; обробляти дані електровимірювань на трубопроводах та джерелах блукаючих струмів, складати графіки потенціалів “труба-земля”; визначати ступені корозійної небезпеки.

**Ми пропонуємо:**

* Офіційне працевлаштування.
* Соціальні гарантії.
* Місце роботи – Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Піски.